Original-ARGETONÒ-Ziegelfassade
auf ARGETONÒ-Alu-Unterkonstruktion Generation 95
bis über 100 m Höhe

Verfasser:	MÖDING ARGETONÒ Ziegelfassadensysteme GmbH 
		Änderungen vorbehalten, ohne Gewähr
		Fassung vom Mai 1997

 1.	Vorbemerkungen:

	1.1	Änderungen des Angebotstextes, Radierungen usw. durch den Bieter sind unzulässig. Sämtliche Formblätter des LVs sind sorgfältig auszufüllen. Sie sind Bestandteil des Angebotes.

	1.2	Grundlage des Angebotes ist die VOB, Teil B und C. Die Einheitspreise sind Festpreise und verstehen sich für die Lieferung und Verarbeitung aller notwendigen Materialien und Befestigungsmittel, einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle. Der Bieter hat sich von den örtlichen Gegebenheiten (Zufahrt zum Gelände, Zugang zur Baustelle, Möglichkeiten für Gerüstaufstellung etc.) überzeugt. Die Maße werden am Baukörper genommen; Öffnungen werden, entgegen den Bestimmungen der VOB, nicht übermessen.

	1.3	Eventuelle Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung muß der Auftragnehmer unverzüglich (DIN 1961 4, Abs. 3) schriftlich anzeigen. Er hat mit dem Auftraggeber die Änderung herbeizuführen, die es ihm ermöglicht, die in Auftrag gegebene Leistung mängelfrei zu erstellen.

	1.4	Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der Vollständigkeit, d. h. Leistungen und Nebenleistungen, die sich bei den einzelnen Positionen zwangsläufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. Das LV ist ggfs. zu ergänzen, wenn zur vorschriftsmäßigen Ausführung gehörende Lieferungen und Leistungen nicht aufgeführt sind. Einwendungen müssen schriftlich vor Auftragsübernahme erfolgen.

	1.5	Für die Ausführung der Arbeiten sind die Fassadenpläne des Architekten, die Beschreibungen, sowie die im Leistungsverzeichnis genannten Detail-Nummern verbindlich. Unstimmigkeiten oder Widersprüche in den Ausführungsunterlagen sind dem Auftraggeber sofort mitzuteilen. Der Bieter ist berechtigt, eigene Alternativausführungen vorzuschlagen. Dabei sind Ausführung und Umfang in einem Anhang zum LV ausführlich zu beschreiben (erforderlichenfalls mit Detailzeichnung). Alternativen dürfen nicht in die Angebotssumme einbezogen werden. Zu ihrer Ausführung ist aber auf jeden Fall die vorherige schriftliche Zustimmung des Architekten erforderlich.

	1.6	Der Auftragnehmer hat spätestens ........ Wochen nach schriftlicher Aufforderung mit den Fassadenbekleidungsarbeiten zu beginnen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, diese Frist einzuhalten und die Arbeiten ohne Unterbrechung zügig auszuführen.

	1.7	Die Gewährleistung wird nach VOB, Teil B, DIN 1961, geregelt.

	1.8	Termin für den Beginn der Arbeiten: ....................................................

	1.9	Termin für die Fertigstellung der Arbeiten: ...........................................

2.	Als Vertragsbestandteile gelten:

	2.1	Die Vorbemerkungen nach Ziff. 1 und die Baubeschreibung und Montage-			hinweise nach Ziff. 3.

	2.2	Die Leistungsbeschreibung nach Ziff. 4 einschließlich der numerierten 				Zeichnungen für die Regelkonstruktion und die Detailausbildung nach der 			ARGETONÒ-Broschüre System - Konstruktion - Detail, jeweils neueste 			Ausgabe.

	2.3	Die Standsicherheitsnachweise (Statik)

		¡	für Verankerung und vertikale Unterkonstruktion (Grundprofile):
				objektbezogener Nachweis

		¡	für Tragprofile, Plattenhalter und Fassadenplatten: Typenstatik (bis 100 m Höhe) 					des Ing.-Büro Martinoff, München; jeweils neueste Ausführung; über 100 m Höhe
				objektbezogener Nachweis

	2.4	Die technischen Unterlagen des jeweiligen Herstellers

		¡	für die Original-ARGETONÒ-Fassadenplatte
		¡	für das ARGETONÒ-Zubehör
		¡	für alle sonstigen Einzelteile

	2.5	Gesetze und Verordnungen

		¡	Die Bauordnung des jew. Bundeslandes (BauO)
		¡	Die Bauvorlagenverordnung des jew. Bundeslandes (BauVorlVO)
		¡	Die Verordnung über die Güteüberwachung von Baustoffen und Bauteilen des 				jew. Bundeslandes (GüteüberwachungsVO)
		¡	Die Baufreistellungsverordnung des jew. Bundeslandes (Bau FreiVO)
		¡	Die Verordnung über prüfzeichenbedürftige Baustoffe und Bauteile des jew. 				Bundeslandes (PrüfzVO)
		¡	Die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften
		¡	Die baupolizeilichen Bestimmungen
		¡	Die einschlägigen Bestimmungen der Gewerbeaufsicht

	2.6	Technische Vorschriften für Bauleistungen

		¡	DIN    1961,  VOB, Teil B
		¡	DIN 18 335,  VOB, Stahlbauarbeiten
		¡	DIN 18 360,  VOB, Metallbauarbeiten
		¡	DIN 18 339,  VOB, Klempnerarbeiten
		¡	DIN 18 338,  VOB, Dachdeckungsarbeiten
		¡	DIN 18 364,  VOB, Korrosionsschutzarbeiten
		¡	DIN 18 451,  Gerüstarbeiten
		¡	DIN    4420,   Teil 1, 2 und 4 Arbeits- und Schutzgerüste
		¡	DIN 18 200,  Güteüberwachung; Baustoffe, Bauteile, Bauarten
		¡	Fachregeln des Dachdeckerhandwerks

	2.7	Technische Baubestimmungen
	
		2.7.1	Außenwandbekleidungen

					¡  DIN 18 516, Teil 1, Außenwandbekleidungen, hinterlüftet
					¡  DIN 18 202  Maßtoleranzen im Hochbau
					¡  DIN      456  Dachziegel

		2.7.2	Lastannahmen

					¡  DIN 1055, Teil 1, 4 und 5, Eigenlasten, Windlasten, Verkehrslasten

		2.7.3	Metallbau

					¡  DIN 18 800, Teil 1, Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion 
					¡  DIN    4113, Teil 1, Aluminiumkonstruktion unter vorwiegend ruhender 					    Belastung
					¡  DIN    7337   Blindniete

		2.7.4	Mauerwerk, Beton- und Stahlbeton

					¡  DIN 1053, Teil 1, Mauerwerk
					¡  DIN 1045, Beton-  und Stahlbeton

		2.7.5	Wärmeschutz

					¡  DIN 4108, Teil 1 bis 4, Wärmeschutz im Hochbau; Wärmedämmung, 					    Wärmespeicherung, Klimabedingter Feuchteschutz
					¡  Stoffwerte für die Berechnung des Wärmeschutzes
					¡  Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz (Wärmeschutz VO)
					¡  DIN 18 165, Teil 1, Faserdämmstoffe für das Bauwesen
					¡  DIN 18 164, Teil 1, Schaumkunststoffe als Dämmstoffe für das 						    Bauwesen
		
		2.7.6	Brandschutz

					¡  DIN 4102, Teil 1 bis 4, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
					¡  Brandschutztechnische Richtlinien (BTR)
					¡  Landesbauordnung und spezielle Verordnungen je nach Nutzung

		2.7.7	Schallschutz

					¡  DIN 4109, Schallschutz im Hochbau3.	Technische Beschreibung 

	3.1	Konstruktion

		3.1.1	ARGETONÒ-Fassadenplatten aus Ziegel

Die Fassadenplatten bestehen aus Ziegel (= Grobkeramik) im Querformat. Die Regelformate A, B und C (nach Zeichnung Nr. 1.1.1) haben eine Höhe von 200, 187,5 bzw. 175 mm und eine Länge von 400 mm (Achsmaße). Weitere Formate in den Höhen von 150 bis 237,5 mm (Stufensprüngen von 12,5 mm) und in den Längen von 200 bis 450 mm (Achsmaß, stufenlos) sind lieferbar.

Im Querschnitt sind die ARGETONÒ-Fassadenplatten am hinteren, oberen Rand mit einem Kopffalz und am vorderen unteren Rand mit einem Tropffalz versehen, die sich im montierten Zustand so übergreifen, daß eine ca. 12 mm breite Horizontalfuge sichtbar ist und die Vorder-seiten aller Fassadenplatten in der gleichen Ebene liegen. Hinter dem Tropffalz befindet sich ein Fußfalz zur Befestigung. Die Platten sind ca. 30 mm stark und im Raster von 25 mm Abstand mit Langlöchern versehen.

Die Platten sind in 14 Farben (6 Preisgruppen) lieferbar; es handelt sich um die keramische Eigenfarbe des Scherbens (kein Oberflächenauftrag). Es sind 3 verschiedene Oberflächen (standard, geschliffen, gebürstet) lieferbar.

Alle Fassadenplatten sind als linke oder rechte Gehrungsplatten mit beliebigem Gehrungswinkel lieferbar.

Die Wasserführung erfolgt durch Kopffalz und Tropffalz zur Vorderseite der Fassade. Auf der Rückseite ablaufendes Wasser oder Kondensat ist durch einen ca. 7 mm breiten Spalt kapillar von den horizontalen Tragprofilen getrennt und kann in den Horizontalfugen und am Fußpunkt ablaufen.

Die Zu- und Abluftquerschnitte werden durch einen ca. 6 mm hohen horizontalen Fugenspalt zwischen den Kopf- und Fußfalzen der Platten gebildet.

		3.1.2	ARGETONÒ-Plattenhalter (DBP 36 27 583)				

Die Plattenhalter bestehen aus der meerwasserbeständigen Legierung AlMgSi0,5/F22. Die Farben sind einbrennlackiert in Anlehnung an die Farben der Fassadenplatten. Die Plattenhalter umgreifen die Kopf- und Fußfalze der Fassadenplatten und werden durch den Tropffalz weitgehend verdeckt.

Die Halter in den Varianten M, U und O (Mitte, unten, oben) werden an den horizontalen Tragprofilen (ohne Nieten und Schrauben) unter Vorspannung angeklipst und definieren die Tiefe des Hinterlüftungsspaltes: Diese beträgt 40 mm vor der Wärmedämmung; sie ist örtlich durch das horizontale Tragprofil auf 12 bzw. 8 mm reduziert (kapillare Trennung nach DIN 18 516, Teil 1 mindestens 5 mm).

Die Plattenhalter sind auch als Leibungshalter (M, U und O) für besonders geringe Bautiefe lieferbar.

		3.1.3	ARGETONÒ-Tragprofil Gen. 95 (DBP 36 27 583)	

Die horizontalen Tragprofile bestehen aus der meerwasserbeständigen Legierung AlMgSi0,5/F22 und haben einen torsionssteifen G-Querschnitt (= Hohl-C-Querschnitt) mit Achsmaß 30 x 50 mm.

Die genaue Höhenjustierung der Fassadenplatten (geradlinige Horizontalfugen) ist durch die einfache und genaue Justierung (Toleranz ± 1 mm) der 5,5 m langen Tragprofile gewährleistet.

Die hinter den Tragprofilen angebrachte Wärmedämmung wird durch diese absolut sicher befestigt. Der vor den Tragprofilen angeordnete vertikale Lüftungsspalt (kapillare Trennung) kann deshalb in keinem Fall abgeriegelt werden.

Die zulässige Spannweite beträgt nach der Typenstatik bis 100 m Gebäudehöhe 1.250 mm im Normalbereich bzw. 900 mm im Randbereich. Die zulässige Auskragung an den Außenecken und Leibungen beträgt 400 bzw. 300 mm.

Die Befestigung der Tragprofile an den vertikalen Grundprofilen erfolgt nach der Typenstatik im Normalbereich und Randbereich bis 100 m Höhe mit 1 Hohlzugniet (z. B. Bohrniet  RSA-48-68-S oder Blindniet 4,8 x 10,8) oder 1 bzw. 2 Bohrschrauben (z. B. SD 3-S-S16-4,8 x 19).

		3.1.4	ARGETONÒ-Fugenprofile (DBP 36 27 584)

Die federnden Alu-Fugenprofile greifen mit einer 8 mm breiten Sicke (Typ B nach Zeichnung Nr. 2.1.5) von hinten in die Vertikalfugen ein. Sie verhindern ein Klappern der Platten bei Wind, ein seitliches Verschieben der Platten und das Eindringen von Schlagregen. Fugenprofile vom Typ A werden hinter den Fassadenplatten (nach Zeichnung Nr. 2.2.1a), die vom Typ C am Rand angebracht (nach Zeichnung 2.3.1a).

Die Fugenprofile sind in Anlehnung an die Farben der Fassadenplatten einbrennlackiert.

		3.1.5	Vertikale Grundprofile, Verbindungsmittel und Verankerung

Die vertikalen Alu-Grundprofile (L- oder T-Profile) werden üblicherweise geschoßhoch montiert. Die Befestigung an Wandwinkelhaltern (Fix-punkte und Gleitpunkte) erfolgt durch Hohlzugnieten, Bohrschrauben oder DIN-Schrauben. Die Verankerung der Wandwinkelhalter am Untergrund erfolgt durch Dübel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Spannweiten, Anzahl und Dimensionierung nach statischen Erfordernissen. Die Bautiefe von Gebäudewand bis Vorderkante Grundprofil entspricht der erforderlichen Stärke der Wärmedämmung (ggf. ³ 20 mm Zuschlag für Maßtoleranzen nach DIN 18 516, Teil 1).

Für sämtliche Verbindungsmittel ist Edelstahlqualität (V4A) erforderlich.

		3.1.6	Wärmedämmung

Die Mineralfaser-Wärmedämmung zwischen den Grundprofilen wird aus-schließlich durch die horizontalen Tragprofile, also ohne Verwendung von Dämmstoffhaltern befestigt. Da der Lüftungsspalt vor den Trag-profilen ange-ordnet ist, kann er durch sich aufblähende oder auf-stellende Dämmplatten nicht abgeriegelt werden.

	3.2	Materialqualität der ARGETON-Fassadenplatten

		Maß- und Formhaltigkeit:
		- Längentoleranz	± 1 mm
		- Höhentoleranz	± 3 mm
		- Dicke	± 3 mm
		- Längsbiegung	± 3 mm
		- Querbiegung	± 2 mm
		- Flügeligkeit	± 4 mm
		- Kopffalzbiegung	± 2 mm
		- Fußfalzbiegung	± 2 mm
		- Winkeldifferenz	± 1 mm

		Gewichte (trocken)
		- Format A	3,4 kg ± 03
		- Format B	3,2 kg ± 03
		- Format C	3,0 kg ± 03

		Tragfähigkeit (bei 250 mm Stützweite)

		Mittel		³ 2 kN
		Einzelwert	³ 1,5 kN

		Wasseraufnahme	max. 12 Gew. %
		Frostbeständigkeit nach DIN 52 252, Teil 1
		Oberflächenbeschaffenheit, herstellbedingte Farbunterschiede und Gehalt an 
		schädlichen Stoffen nach DIN 456.

		Die Materialqualitäten sind durch Prüfzeugnisse einer öffentlich rechtlichen 
		Prüfanstalt nachzuweisen.

	3.3	Statischer Nachweis

		Die Standsicherheit der ARGETONÒ-Ziegelfassade ist wie folgt nachzuweisen:

		3.3.1	Die Befestigung der Fassadenplatten mittels Plattenhaltern an den hori-zontalen Tragprofilen ist durch Prüfzeugnis eines öffentlich rechtlichen Prüfinstituts nachzuweisen.

		3.3.2	Die Standsicherheit Fassadenplatten, Plattenhalter, horizontales Trag-profil samt Niet- oder Schraubverbindung mit den vertikalen Grund-profilen wird durch geprüfte Typenstatik bis 100 m Höhe nachgewiesen.

		3.3.3	Für die vertikalen Grundprofile, Wandwinkelhalter, Niet- und Schraub-verbindungen sowie Dübelverankerungen ist wegen der objektabhän-gigen Dübelauszugswerte und Ankerabstände eine objektbezogene Statik erforderlich. Die Kosten gehen zu Lasten des Anbieters.

		3.3.4	Über 100 m Höhe ist eine objektbezogene Ergänzung der Typenstatik erforderlich. Die Kosten gehen zu Lasten des Anbieters.

	3.4	Montage

Die Montage der Original-ARGETONÒ-Fassadenplatten erfolgt mittels U-, M- und O-Haltern. Die Platten werden mit dem Fußfalz in die beiden unteren Halter eingesetzt und mit dem oberen Rand gegen die Federwirkung der Fugenprofile angedrückt. Die beiden oberen Halter werden auf dem Kopffalz der ARGETONÒ-Platte angesetzt (die seitlich das Fugenprofil berührt), an das Tragprofil angedrückt und mit 1 bis 2 leichten Hammerschlägen schräg von oben angeklipst.

Nach der Montage sind die Fassadenplatten von anhaftenden Verunreinigun-gen, z. B. von Ziegelstaub, zu reinigen. In der Regel kann dies trocken mittels eines nichtfusselnden Lappens oder eines Fusselrollers erfolgen.

Vertikale und horizontale Plattenzuschnitte zur Maßanpassung nur mit hoch-wertigen Naßschneidegeräten (Maß- und Winkeltoleranzen ± 1 mm) ausführen nach den Maßen des Verlegeplanes (Plattenlänge = Achsmaß abzügl. 8 mm vertikale bzw. 12 mm horizontales Fugenmaß.). Horizontale Plattenzuschnitte  (= vertikale Maßanpassung) erfordern zwei Schnitte (mit einem Stufensprung von 11 mm zwischen Tropffalz und Fußfalz). Wichtig ist das sorgfältige Abwa-schen der Langlöcher, Schnittflächen und Oberflächen nach dem Schnitt und ein gründliches Nachspülen mit klarem Wasser, da der feine Schneidstaub im nassen Zustand nicht sichtbar ist und ansonsten nach der Fertigstellung der Fassade eine kostspielige Nachreinigung erforderlich wäre.

Bei umfangreichen vertikalen Maßanpassungen (z. B. bei Brüstungsbändern) können horizontale Plattenzuschnitte vermieden werden durch Kombination von A- und B-Platten bzw. B- und C-Platten. Ab einer Höhe von 1.050 mm = 6 C-Platten kann jedes erforderliche Höhenmaß mit einer Genauigkeit von ± 6 mm (Stufensprung 12,5 mm) ohne Plattenschnitte erreicht werden.

	3.5	Ca.-Materialbedarf für Fassadenflächen im Normalbereich ohne Anschlüsse

		Fassadenplatten Format A	  	12,5 Stk/m²
		  alternativ           Format B	  	13,3 Stk/m²
	   	  alternativ           Format C 	  	14,3 Stk/m²
		  alternativ           Formate S = Sonderformate              9,4 bis 16,7 Stk/m²
		Plattenhalter M	  	25,0 Stk/m²
		Fugenprofil B	  	  2,5 lfm/m²
 		Tragprofil Generation 95 für Format A  		  5,0 lfm/m²
		  alternativ                        für Format B	  	  5,3 lfm/m²
	         alternativ                        für Format C	  	  5,7 lfm/m²
		Hohlzugniete oder Spedec-Schrauben		  4,0 Stk/m²
		L-Winkel (Achsabstand 1.250 mm)	    	  0,8 lfm/m²
		Wandwinkelhalter Fixpunkte		  0,3 Stk/m²
		Wandwinkelhalter Gleitpunkte	  	  0,9 Stk/m²
		Rahmendübel und U-Scheiben	  	  1,4 Stk/m²
		Wärmedämmplatten (40 bis 100 mm oder mehr)	  1,0 m²/m²

	3.6	Liefernachweis (auf Wunsch durch die ausschreibende Stelle)

		Für alle Original-ARGETONÒ-Markenteile

				Dachziegelwerk MÖDING GmbH & Co. KG
				Postfach 2, 94401 Landau/Isar-Möding
				Frühlingstraße 2, 94405 Landau/Isar-Möding
				Tel.: 09951/9892-0; Fax 09951/9892-69

		Original-ARGETONÒ-Markenteile

		¡	ARGETONÒ-Fassadenplatten in den Formaten A, B, C, S
				in den Farben dunkelrot, oxydrot, naturrot, pastell, lachs, beige, sand, 					blaugrau, perlgrau, eisengrau, vulkangrau, schiefergrau, naturrot-patiniert, 					oxydrot-patiniert;
		¡	ARGETONÒ-Gehrungsplatten in den Formaten A, B, C, S; links bzw.  rechts;
				in allen Farben wie oben;
		¡	ARGETONÒ-Plattenhalter M = Mittelfeld, U = unterer Rand, O = oberer Rand; 				Farben in Anlehnung an die Plattenfarben;
		¡	ARGETONÒ-Fugenprofile A, B und C; Farben in Anlehnung an die Platten-					farben; 
		¡	ARGETONÒ-Eckprofil geschlossen; Alu preßblank; alternativ beschichtet (RAL);
		¡	ARGETONÒ-Eckprofil offen; Alu preßblank; alternativ beschichtet (RAL);
		¡	ARGETONÒ-Leibungshalter (M-, U-  und O-Halter); Farbe in in Anlehnung an 				die Plattenfarbe
		¡	ARGETONÒ-Krallenhalter

		Alle übrigen Teile über den Fachhandel:

		Dübel mit Unterlegscheiben
		Verankerungen: Ankerwinkel (Fix- und Gleitpunkte)
		L- oder T-Profil (= Grundprofil)
		Wärmedämmung
		Edelstahl-Hohlzugniete (auch selbstbohrend)
		Spedec-Bohrschrauben
		Fenster- und Türzargen

4.	Leistungsbeschreibung (Die im Text erwähnten ARGETONÒ-Details sind in der ARGETONÒ-Broschüre System - Konstruktion - Detail unter der jeweiligen Nr. abgebildet).

Pos. 1	Baustelleneinrichtung
	über die gesamte Bauzeit.						............................ DM

Pos. 2	Gerüst an der Fassade fachgerecht erstellen und während dergesamten Bauzeit der Fassade vorhalten.

	Nutzlast 300 kg/m²
	Nutzlast 500 kg/m²

	ca. ....................... m²	                E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 3.1	Liefern und an der Außenwand montieren nach ARGETONÒ-	Detail Nr. 2.1.1 und 2.1.2 von 	
	- Alu-Wandwinkelhaltern (Festpunkte), 60 / 40 / 160 / 3 mm
	- Alu-Wandwinkelhaltern (Festpunkte), ......................... mm
	
	bzw. 
	- Alu-Wandwinkelhaltern (Gleitpunkte), 60 / 40 / 80 / 3 mm
	- Alu-Wandwinkelhaltern (Gleitpunkte), ....................... mm

	gemäß statischen Erfordernissen bzw. ARGETONÒ-Typen-statik einschließlich rückseitiger Beschichtung wegen Unver-träglichkeit unterschiedlicher Baustoffe.
	- horizontaler Abstand max. 1.250 mm
	- horizontaler Abstand  ................. mm

	- vertikaler Abstand      ................. mm,

	einschließlich der erforderlichen Dübelgarnituren gemäß Zulassung für den Verwendungszweck sowie liefern und an den Wandhaltern lot- und fluchtgerecht montieren von 
	- vertikalen Alu-Winkeln      40/50/2 mm
	- vertikalen Alu-Winkeln ................. mm
	
	- vertikalen T-Profilen      40/50/2 mm
	- vertikalen T-Profilen ................. mm

	mittels Hohlzugnieten,selbstbohrender Hohlzugnieten oder selbstbohrender Edelstahlschrauben (z. B. Spedec) gemäß Nachweis.

	Auf die Funktion der Fest- und Gleitpunkte ist zu achten; desgl. auf reduzierten horizontalen Abstand im Bereich der Tragprofil-Stöße (max. 500 mm).

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 3.2	Alternative als Zuschlag für das Liefern und Montieren von Thermostop-Hart-PVC-Platten zwischen Wandwinkelhaltern und Wand; Baustoffklasse 1 (Nachweis erforderlich), ein-schließlich Zustimmung der Bauaufsicht.

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	             

Pos. 4	Zuschlag für den 2 m breiten Gebäude-Randbereich für zu-sätzliche Dübel, Wandwinkelhalter und vertikale Alu-Winkelbzw. vertikale T-Profile nach statischen Erfordernissen. Falls die Voraussetzungen der Typenstatik erfüllt sind, ist der Abstand der Grundprofile im Randbereich je nach Gebäudehöhe 1.200 bis 900 mm. Der vertikale Abstand der Wandwinkelhalter und Dübel ist dagegen auf ................. mm verkürzt.

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 5	Liefern und zwischen den vertikalen Alu-Winkeln oder T-Profilen 
	einbauen von Fassadendämmplatten nach DIN 18 165, Teil 1,
	
	- Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035
	- Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040

	Fabrikat G + H ISOVER, Rockwool oder gleichwertig,

	-   60    mm stark
	-   80    mm stark
	- 100    mm stark
	- 120    mm stark
	- ......... mm stark

	- Baustoffklasse A1 (Nachweis erforderlich)

	nach DIN 4102 und nach ARGETONÒ-Detail 	Nr. 2.1.4 und 2.1.5. Die Fassadendämmplatten sind dicht gestoßen zwischen der Wand und den Tragprofilen einzubauen und sauber an die Alu-Unterkonstruktion anzupassen.

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 6	Liefern und montieren von horizontalen Alu-Tragprofilen,
	Fabrikat: Orginal-ARGETONÒ-, Generation 95

	Lieferant:
		Dachziegelwerk MÖDING GmbH & Co. KG
		Postfach 2, 94401 Landau/Isar-Möding
		Frühlingstraße 2, 94405 Landau/Isar-Möding
		Tel.: 09951/9892-0; Fax: 09951/9892-69

	Die Tragprofile haben einen G-Querschnitt (kombiniertes Hohl-C-Profil). Sie sind nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.1.3 im Rasterabstand (OK bis OK) der Fassadenplatten bei A-Platten 200 mm (bei B-Platten 187,5 mm, bei C-Platten 175 mm, bei Sonderformat S oder bei geschnittenen Platten nach Erfordernis) an jedem Kreuzungspunkt mittels Hohlzugnieten, selbstbohrender Hohlzugnieten oder selbstbohrender Edelstahlschrauben (z. B. Spedec) an den vertikalen Alu-Profilen zu montieren. Im Normal- bzw. Randbereich genügen 1 Niet bzw. 1 oder 2 Schrauben.	

	Die Alu-Tragprofile haben entscheidenden Einfluß auf das horizontale Fugenbild der Fassade. Rasterabstände ent-sprechen dem Plattenraster; zulässige Toleranz ± 1 mm.

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 7	Liefern und montieren von vertikalen Fugenprofilen Fabrikat
	Original-ARGETONÒ:

	Lieferant:
		Dachziegelwerk MÖDING GmbH & Co. KG
		Postfach 2, 94401 Landau/Isar-Möding
		Frühlingstraße 2, 94405 Landau/Isar-Möding
		Tel.: 09951/9892-0; Fax: 09951/9892-69
	
	Fugenprofile Typ B in den vertikalen Mittelfugen, nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.1.5, als Schutz gegen seitliches Verschieben. Fugenprofil Typ C in den vertikalen Randfugen (z. B. ARGETONÒ-Detail Nr. 2.2.1 a). Fugenprofil Typ A hinter seitlichen Abschlußplatten oder Gehrungsplatten (z. B. ARGETONÒ-Detail Nr. 2.2.1 a oder 2.2.1 b). Die Fugenprofile laufen über die Fassadenhöhe bzw. über die Höhe des seitlichen Abschlusses oder der Außenecke durch. Dabei  werden die oberen Fugenprofile am Stoß jeweils in die unteren überlappend eingeschoben. Die Fugenprofile Typ B haben einen entscheidenden Einfluß auf das vertikale Fugenbild der Fassade; Achsabstände nach dem Fassadenplan; zulässige Toleranz ± 1 mm. Farbe der Fugenprofile Typ B und C in Anlehnung an die Farbe der Fassadenplatten.

	ca.    ........................ m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 8.1	Liefern und montieren von Ziegel-Fassadenplatten mit Lang-löchern sowie Kopf-, Fuß- und Tropffalz. Fabrikat: Original-ARGETONÒ-Fassade, nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	Hersteller:
		Dachziegelwerk MÖDING GmbH & Co. KG
		Postfach 2, 94401 Landau/Isar-Möding
		Frühlingstr. 2, 94405 Landau/Isar-Möding
		Tel.: 09951/9892-0; Fax: 09951/9892-69

	in einer Farbe der Preisgruppe 1
	- naturrot

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	im Format A nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (Achsmaß 200/400 mm; Bedarf 12,5 Stk/m²), einschließlich liefern und montieren der erforderlichen Original-ARGETONÒ-Platten-halter aus AlMgSi0,5/F22 (M-, U- und O-Halter für Mittelfeld bzw. oberen und unteren Rand), in Anlehnung an die Farbe der Fassadenplatten. Die Plattenhalter sind an die vorgenannten Tragprofile anzuklipsen.

	Nach der Montage sind die Fassadenplatten von anhaftenden Verunreinigungen zu säubern.

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 8.2	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Format B (Achs-maß 187,5 x 400 mm; Bedarf 13,3 Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (7% Mehrbedarf als Format A) zur Vermeidung von horizontalen Plattenschnitten. Montage nach Fassaden-plan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 1
	- naturrot

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 8.3	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Format C (Achs-maß 175 x 400 mm; Bedarf 14,3 Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (14% Mehrbedarf als Format A) zur Vermeidung von horizontalen Plattenschnitten. Montage nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 1
	- naturrot

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 8.4	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Sonderformat S (Achsmaß ................ x ................ mm; Bedarf .............. Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 ( ..............% Mehrbedarf als Format A). Montage nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 1
	- naturrot

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 9.1	Liefern und montieren von Ziegel-Fassadenplatten mit Lang-löchern sowie Kopf-, Fuß- und Tropffalz.
	Fabrikat: Original-ARGETONÒ-Fassade, nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	Hersteller:
		Dachziegelwerk MÖDING GmbH & Co. KG
		Postfach 2, 94401 Landau/Isar-Möding
		Frühlingstr. 2, 94405 Landau/Isar-Möding
		Tel.: 09951/9892-0; Fax: 09951/9892-69

	in einer Farbe der Preisgruppe 2
	nach Wahl des Architekten
	- oxydrot
	- pastell
	- lachs
	- beige
	- sand
	- naturrot-patiniert

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	im Format A nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (Achsmaß 200/400 mm; Bedarf 12,5 Stk/m²), einschließlich liefern und montieren der erforderlichen Original-ARGETONÒ-Platten-halter aus AlMgSi0,5/F22 (M-, U- und O-Halter für Mittelfeld bzw. oberen und unteren Rand), in Anlehnung an die Farbe der Fassadenplatten. Die Plattenhalter sind an die vorgenannten Tragprofile anzuklipsen.

	Nach der Montage sind die Fassadenplatten von anhaftenden Verunreinigungen zu säubern.

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 9.2	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Format B (Achs-maß 187,5 x 400 mm; Bedarf 13,3 Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (7% Mehrbedarf als Format A) zur Vermeidung von horizontalen Plattenschnitten. Montage nach Fassaden-plan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 2 
	nach Wahl des Architekten
	- oxydrot
	- pastell
	- lachs
	- beige
	- sand
	- naturrot-patiniert

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet
	
	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 9.3	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Format C (Achs-maß 175 x 400 mm; Bedarf 14,3 Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (14% Mehrbedarf als Format A) zur Vermeidung von horizontalen Plattenschnitten. Montage nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 2 
	- oxydrot
	- pastell
	- lachs
	- beige
	- sand
	- naturrot-patiniert

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet
	
	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 9.4	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Sonderformat S (Achsmaß ................ x ................ mm; Bedarf .............. Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 ( ..............% Mehrbedarf als Format A). Montage nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 2 
	- oxydrot
	- pastell
	- lachs
	- beige
	- sand
	- naturrot-patiniert

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 10.1	Liefern und montieren von Ziegel-Fassadenplatten mit Langlöchern sowie Kopf-, Fuß- und Tropffalz.
	Fabrikat: Original-ARGETONÒ-Fassade, nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	Hersteller:
		Dachziegelwerk MÖDING GmbH & Co. KG
		Postfach 2, 94401 Landau/Isar-Möding
		Frühlingstr. 2, 94405 Landau/Isar-Möding
		Tel.: 09951/9892-0; Fax: 09951/9892-69

	in einer Farbe der Preisgruppe 3
	- eisengrau
	- perlgrau
	- oxydrot-patiniert

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	im Format A nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (Achsmaß 200/400 mm; Bedarf 12,5 Stk/m²), einschließlich liefern und montieren der erforderlichen Original-ARGETONÒ-Platten-halter aus AlMgSi0,5/F22 (M-, U- und O-Halter für Mittelfeld bzw. oberen und unteren Rand), in Anlehnung an die Farbe der Fassadenplatten. Die Plattenhalter sind an die vorgenannten Tragprofile anzuklipsen.

	Nach der Montage sind die Fassadenplatten von anhaftenden Verunreinigungen zu säubern.

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 10.2	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Format B (Achs-maß 187,5 x 400 mm; Bedarf 13,3 Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (7% Mehrbedarf als Format A) zur Vermeidung von horizontalen Plattenschnitten. Montage nach Fassaden-plan oder Angabe des Architekten.
	
	in einer Farbe der Preisgruppe 3
	- eisengrau
	- perlgrau
	- oxydrot-patiniert

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 10.3	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Format C (Achs-maß 175 x 400 mm; Bedarf 14,3 Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (14% Mehrbedarf als Format A) zur Vermeidung von horizontalen Plattenschnitten. Montage nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 3
	- eisengrau
	- perlgrau
	- oxydrot-patiniert

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 10.4	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Sonderformat S (Achsmaß ................ x ................ mm; Bedarf .............. Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 ( ..............% Mehrbedarf als Format A). Montage nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 3
	- eisengrau
	- perlgrau
	- oxydrot-patiniert

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM
	
Pos. 11.1	Liefern und montieren von Ziegel-Fassadenplatten mit Langlöchern sowie Kopf-, Fuß- und Tropffalz.
	Fabrikat: Original-ARGETONÒ-Fassade, nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	Hersteller:
		Dachziegelwerk MÖDING GmbH & Co. KG
		Postfach 2, 94401 Landau/Isar-Möding
		Frühlingstr. 2, 94405 Landau/Isar-Möding
		Tel.: 09951/9892-0; Fax: 09951/9892-69

	in einer Farbe der Preisgruppe 4
	- dunkelrot
	- vulkangrau

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	im Format A nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (Achsmaß 200/400 mm; Bedarf 12,5 Stk/m²), einschließlich liefern und montieren der erforderlichen Original-ARGETONÒ-Platten-halter aus AlMgSi0,5/F22 (M-, U- und O-Halter für Mittelfeld bzw. oberen und unteren Rand), in Anlehnung an die Farbe der Fassadenplatten. Die Plattenhalter sind an die vorgenannten Tragprofile anzuklipsen.

	Nach der Montage sind die Fassadenplatten von anhaftenden Verunreinigungen zu säubern.

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 11.2	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Format B (Achs-maß 187,5 x 400 mm; Bedarf 13,3 Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (7% Mehrbedarf als Format A) zur Vermeidung von horizontalen Plattenschnitten. Montage nach Fassaden-plan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 4 	
	- dunkelrot
	- vulkangrau

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 11.3	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Format C (Achs-maß 175 x 400 mm; Bedarf 14,3 Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (14% Mehrbedarf als Format A) zur Vermeidung von horizontalen Plattenschnitten. Montage nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 4 	
	- dunkelrot
	- vulkangrau

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 11.4	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Sonderformat S (Achsmaß ................ x ................ mm; Bedarf .............. Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 ( ..............% Mehrbedarf als Format A). Montage nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 4 	
	- dunkelrot
	- vulkangrau

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 12.1	Liefern und montieren von Ziegel-Fassadenplatten mit Langlöchern sowie Kopf-, Fuß- und Tropffalz.
	Fabrikat: Original-ARGETONÒ-Fassade, nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	Hersteller:
		Dachziegelwerk MÖDING GmbH & Co. KG
		Postfach 2, 94401 Landau/Isar-Möding
		Frühlingstr. 2, 94405 Landau/Isar-Möding
		Tel.: 09951/9892-0; Fax: 09951/9892-69

	in einer Farbe der Preisgruppe 5
	- blaugrau
	
	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	im Format A nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (Achsmaß 200/400 mm; Bedarf 12,5 Stk/m²), einschließlich liefern und montieren der erforderlichen Original-ARGETONÒ-Platten-halter aus AlMgSi0,5/F22 (M-, U- und O-Halter für Mittelfeld bzw. oberen und unteren Rand), in Anlehnung an die Farbe der Fassadenplatten. Die Plattenhalter sind an die vorge-nannten Tragprofile anzuklipsen. 

	Nach der Montage sind die Fassadenplatten von anhaftenden Verunreinigungen zu säubern.

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 12.2	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Format B (Achs-maß 187,5 x 400 mm; Bedarf 13,3 Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (7% Mehrbedarf als Format A) zur Vermeidung von horizontalen Plattenschnitten. Montage nach Fassaden-plan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 5
	- blaugrau
	
	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 12.3	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Format C (Achs-maß 175 x 400 mm; Bedarf 14,3 Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (14% Mehrbedarf als Format A) zur Vermeidung von horizontalen Plattenschnitten. Montage nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 5
	- blaugrau
	
	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 12.4	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Sonderformat S (Achsmaß ................ x ................ mm; Bedarf .............. Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 ( ..............% Mehrbedarf als Format A). Montage nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 5
	- blaugrau
	
	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 13.1	Liefern und montieren von Ziegel-Fassadenplatten mit Langlöchern sowie Kopf-, Fuß- und Tropffalz. 
	Fabrikat: Original-ARGETONÒ-Fassade, nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	Hersteller:
		Dachziegelwerk MÖDING GmbH & Co. KG
		Postfach 2, 94401 Landau/Isar-Möding
		Frühlingstr. 2, 94405 Landau/Isar-Möding
		Tel.: 09951/9892-0; Fax: 09951/9892-69

	in einer Farbe der Preisgruppe 6
	- schiefergrau

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	im Format A nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (Achsmaß 200/400 mm; Bedarf 12,5 Stk/m²), einschließlich liefern und montieren der erforderlichen Original-ARGETONÒ-Platten-halter aus AlMgSi0,5/F22 (M-, U- und O-Halter für Mittelfeld bzw. oberen und unteren Rand), in Anlehnung an die Farbe der Fassadenplatten. Die Plattenhalter sind an die vorgenannten Tragprofile anzuklipsen.

	Nach der Montage sind die Fassadenplatten von anhaftenden Verunreinigungen zu säubern.

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 13.2	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Format B (Achs-maß 187,5 x 400 mm; Bedarf 13,3 Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (7% Mehrbedarf als Format A) zur Vermeidung von horizontalen Plattenschnitten. Montage nach Fassaden-plan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 6
	- schiefergrau
	
	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 13.3	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Format C (Achs-maß 175 x 400 mm; Bedarf 14,3 Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 (14% Mehrbedarf als Format A) zur Vermeidung von horizontalen Plattenschnitten. Montage nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 6
	- schiefergrau
	
	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos 13.4	Zuschlag für Flächen mit Fassadenplatten im Sonderformat S (Achsmaß ................ x ................ mm; Bedarf .............. Stk/m²) nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.1 ( ..............% Mehrbedarf als Format A). Montage nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	in einer Farbe der Preisgruppe 6
	- schiefergrau

	in der Oberfläche
	- standard
	- geschliffen
	- gebürstet

	ca.    ........................ m²

	Mat.: ........................ DM/m²

	Lohn: ....................... DM/m²

		 E ....................... DM/m²	            ............................ DM

Pos. 14	Zuschlag für horizontales Zuschneiden der ARGETONÒ-Fassadenplatten nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.3.1 mittels Naßschneidemaschine auf ± 1 mm genau und nachträgliches Abfasen der äußeren Schnittkante, sowie gründliches Abwaschen der Langlöcher, Schnittflächen und der Oberfläche sowie gründliches Nachspülen mit klarem Wasser. Bei Horizontalschnitten sind zwei Schnitte auf unterschiedlicher Höhe (11 mm) erforderlich. Montage nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	ca.    ........................ lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            ............................ DM

Pos. 15	Zuschlag für vertikales Zuschneiden der ARGETONÒ-Fassadenplatten mittels Naßschneidemaschine auf ± 1 mm genau und nachträgliches Abfasen der äußeren Schnittkante, sowie gründliches Abwaschen der Langlöcher, Schnittflächen und der Oberfläche sowie gründliches Nachspülen mit klarem Wasser. 	Montage nach Fassadenplan oder Angabe des Architekten.

	ca.    ........................ lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            ............................ DM

Pos. 16.1	Zuschlag für Außenecke nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.2.1 a. Liefern und an der Gebäudeecke montieren eines ARGETONÒ-Alu-Eckprofiles.

	- offene Eckprofil-Ausführung
	- geschlossene Eckprofil-Ausführung

	- preßblank
	- pulverbeschichtet in Farbe RAL ..............

	Montage an der Unterkonstruktion mittels Hohlzugnieten, selbstbohrender Hohlzugnieten oder selbstbohrender Edel-stahlschrauben (z. B. Spedec).

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            ............................ DM

Pos. 16.2	Alternative als Zuschlag für Außenecken nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.2.1 b. Liefern von ARGETONÒ-Gehrungsplatten des Herstellers nach ARGETONÒ-Detail Nr. 1.1.2 oder vertikales Zuschneiden von ARGETONÒ-Fassadenplatten auf Gehrung. Beim Zuschneiden bleiben die äußeren ca. 6 mm der Plattenstärke (bei geschliffenen Platten ca. 4 mm) rechtwinklig stehen. 

	Gründliches Abwaschen der Langlöcher, Schnittflächen und der Oberfläche sowie gründliches Nachspülen mit klarem Wasser. Die beiden Gehrungsplatten werden auf ca. 1 bis 2 mm Fugenabstand zusammengefügt. 

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm             

Pos. 16.3	Alternative als Zuschlag für bündig an Verputz anschließende Außenecke nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.2.2 a mit Alu-L-Profil und Alu-Verblechung, einschließlich Befestigung an der Unterkonstruktion mittels Hohlzugnieten, selbstbohrender Hohlzugnieten oder selbst-bohrender Edelstahlschrauben (z. B. Spedec).

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            

Pos. 16.4	Alternative als Zuschlag für bündig an Verputz anschließende Außenecke nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.2.2 b mit ARGETONÒ-Gehrungsplatten, einschließlich Befestigung an der Unterkonstruktion mittels Hohlzugnieten, selbstbohrender Hohlzugnieten oder selbstbohrender Edel-stahlschrauben (z. B. Spedec).

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            

Pos. 16.5	Alternative als Zuschlag für umgreifende Außenecke nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.2.3 a mit ARGETONÒ-Eckprofil.

	- offene Eckprofil-Ausführung
	- geschlossene Eckprofil-Ausführung

	- preßblank
	- pulverbeschichtet in Farbe RAL ..............

	Befestigung an der Unterkonstruktion mittels Hohlzugnieten, selbstbohrender Hohlzugnieten oder selbstbohrender Edel-stahlschrauben (z. B. Spedec).

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            

Pos. 16.6	Alternative als Zuschlag für umgreifende Außenecke nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.2.3 b mit ARGETONÒ-Gehrungs-platten, einschließlich befestigen an der Unterkonstruktion mit-tels Hohlzugnieten, selbstbohrender Hohlzugnieten oder selbstbohrener Edelstahlschrauben (z. B. Spedec).	

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm           

Pos. 17.1	Zuschlag für Innenecke, beide Wände mit Ziegelfassade.

	- nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.3.1 a
	- nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.3.1 b

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            ............................ DM

Pos. 17.2	Alternative als Zuschlag für Innenecke nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.3.2, eine Wand mit Ziegelfassade, eine Wand verputzt.

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm             

Pos. 18.1	Zuschlag für seitlichen Anschluß an eine Wand ohne Bekleidung nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.4.1 aAlu-L-Profil und Alu-Verblechung.

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            ............................ DM

Pos. 18.2	Alternative als Zuschlag für seitlichen Anschluß an eine Wand ohne Bekleidung nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.4.1 b ARGETONÒ-Gehrungs-platten.

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm             

Pos. 19	Zuschlag für Ortganganschluß am geneigten Dach, ein-schließlich Zuschnitt der Fassadenplatten nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.5.1 a, entsprechend der Dachneigung und An-passen und gründliches Abwaschen der Langlöcher, Schnitt-flächen der Oberfläche sowie gründliches Nachspülen mit klarem Wasser

	- nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.5.1 b
	- nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.5.1 c

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            ............................ DM

Pos. 20.1	Liefern und montieren einer Alu-Attika-Abdeckung ca. ............ mm tief nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.5.2, ......... mm stark; vorderseitig mit einer angebogenen Blendhöhe von ca.  ............ mm, rückseitig mit einer Tropfkantenausbildung ca. ............. mm hoch, einschließlich der erforderlichen Haltespangen Fabrikat ................................. oder gleichwertig, einschließlich der erforderlichen Dehnungs-ausgleiche.

	- preßblank
	- pulverbeschichtet, Farbe RAL ..............

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            ............................ DM

Pos. 20.2	Zuschlag zur Attika-Abdeckung an den Gebäude-Innen/Außenecken.

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            ............................ DM

Pos. 21	Zuschlag für unteren Abschluß an einem Sockel, an einer Wand oder einem Rücksprung mit Alu-Lochblech 1 mm stark, Lochung 5 mm, Zuschnitt ca. 150 mm, 2 x abgekantet.

	- nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.6.1 a  
	- nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.6.1 b
	- nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.6.2 
	- nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.6.3 

	- preßblank
	- pulverbeschichtet, Farbe RAL ..............

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            ............................ DM

Pos 22.1	Liefern und montieren einer Alu-Fensterbank ca. ............. mm tief nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.7.3 a, ........... mm stark, rückseitig am Fensterstock befestigt, vorderseitig mit 40 mm Tropfkantenausbildung und Haltespangen aus Flach-Alu 3/40 mm; mit seitlichen 20 mm Aufkantungen, welche die Leibungsbleche umgreifen. Befestigung mittels Hohlzugnieten, selbstbohrender Hohlzugnieten oder selbstbohrender Edel-stahlschrauben (z. B. Spedec). Bei durchlaufenden Fenster-bankblechen ist für den erforderlichen Dehnungsausgleich zu sorgen.

 	- preßblank
	- pulverbeschichtet, Farbe RAL ..............

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            ............................ DM

Pos 22.2	Alternative als Zuschlag für Alu-Fensterbank, ca. ........... mm tief nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.7.3 b, mit ARGETONÒ-Fensterbankplatten, die mittels Abstandhaltern, ARGETONÒ-Krallenhaltern und selbstbohrender Edelstahlschrauben (z. B. Spedec) befestigt werden.

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm             

Pos. 23.1	Liefern und montieren einer Alu-Fensterleibung bestehend aus einem Rechteckrohr ......... / ......... / ......... mm, einem Alu-Leibungsblech ......... mm stark und einem Alu-F-Profil, Leibungstiefe ca. ......... mm, nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.7.4 a oder 2.7.6 a, einschließlich anpassen und befestigen an der Unterkonstruktion und am Fensterstock.	
	
	- preßblank
	- pulverbeschichtet, Farbe RAL ..............

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            ............................ DM

Pos. 23.2	Alternative für das Liefern und Montieren einer abgekanteten Alu-Fensterleibung ......... mm stark und ca. ......... mm tief, nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.7.4 a oder 2.7.6 a, ein-schließlich anpassen und befestigen an der Unterkonstruktion und am Fensterstock.	
	- preßblank
	- pulverbeschichtet, Farbe RAL ..............

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm             

Pos. 23.3	Alternative für das Liefern und Montieren einer Alu-Fensterleibung bestehend aus einem Alu-Winkel ......... / ......... / ......... mm, einem Alu-Leibungsblech ......... mm stark und einem Alu-F-Profil, Leibungstiefe ca. ......... mm, nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.7.4 a oder 2.7.6 a, einschließlich anpassen und befestigen an der Unterkonstruktion und am Fensterstock.

	- preßblank
	- pulverbeschichtet, Farbe RAL ..............

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm             

Pos. 23.4	Alternative als Zuschlag für Fensterleibung mit ARGETONÒ-Fassadenplatten ca. ......... mm tief nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.7.4 b oder 2.7.6 b. Alu-Leibungsblech .......... mm stark mittels Alu-Winkel 30/30/2 mm und Hohlzugnieten, selbst-bohrender Hohlzugnieten oder selbstbohrender Edelstahl-schrauben (z. B. Spedec) an den Tragprofilen sowie am Fensterstock befestigt.
	Außenecke bestehend aus ARGETONÒ-Gehrungsplatten ARGETONÒ-Leibungshaltern und Hohlzugnieten, selbstbohrender Hohlzugnieten oder selbstbohrender Edel-stahlschrauben (z. B. Spedec) befestigt. Sicherung gegen Klappern und Verschieben durch ARGETONÒ-Fugenprofil A oder vorkomprimierte selbstaufstellende Klebebänder (z. B. Illmod-Kompri-Band).

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm             

Pos. 23.5	Alternative als Zuschlag für flache Fensterleibung nach ARGETONÒ-Detail  Nr. 2.7.8 a, ohne zusätzliche Holzarbeiten.

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            

Pos. 24.1	Liefern und montieren einer Alu-Fenstersturzbekleidung, bestehend aus einem Rechteckrohr ......... / .......... / ........ mm, einem Alu-Sturzblech ........... mm stark und einem Alu-F-Profil, Sturztiefe ca. ........... mm, nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.7.5 a oder 2.7.7 a, einschließlich anpassen und befestigen an der Unterkonstruktion und am Fensterstock.

	- preßblank
	- pulverbeschichtet, Farbe RAL ..............

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            ............................ DM

Pos. 24.2	Alternative für das Liefern und Montieren einer abgekanteten Alu-Fenstersturzbekleidung ........... mm stark und ca. ....... mm tief, nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.7.5 a oder 2.7.7 a, einschließlich anpassen und befestigen an der Unterkonstruk-tion und am Fensterstock.

	- preßblank
	- pulverbeschichtet, Farbe RAL ..............

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            

Pos. 24.3	Alternative für das Liefern und Montieren einer Alu-Fenster-sturzbekleidung, bestehend aus einem Alu-Winkel .......... / ........... / ......... mm, einem Alu-Sturzblech ........... mm stark und einem Alu-F-Profil, Sturztiefe ca. ........... mm, nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.7.5 a oder 2.7.7 a, einschließlich anpassen und befestigen an der Unterkonstruktion und am Fensterstock.

	- preßblank
	- pulverbeschichtet, Farbe RAL ..............

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            

Pos. 24.4	Alternative als Zuschlag für das Liefern und Montieren eines Fenstersturzes mit ARGETONÒ-Fassadenplatten ca. ........ mm tief, nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.7.5 b oder 2.7.7 b. Alu-Sturzblech .......... mm stark mittels Alu-Winkel 30/30/3 mm und Hohlzugnieten, selbstbohrender Hohlzug-nieten oder selbstbohrender Edelstahlschrauben (z. B. Spedec) am unteren Ende des Grundprofils befestigen, die Leibungsbleche übergreifend und mit diesen verschraubt bzw. vernietet. 
	Außenecke ohne Plattenschnitt ausbilden; die Sturzplatten durch einfachen Längsschnitt maßlich angepaßt und mittels ARGETONÒ-Krallenhaltern und selbstbohrender Edelstahl-schrauben (z. B. Spedec) befestigt. Sicherung gegen Klappern und Verschieben durch selbstaufstellende vorkomprimierte Klebebänder (z. B. Ilmod-Kompri-Band).

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm             

Pos. 24.5	Alternative als Zuschlag für flachen Fenstersturz nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.7.9 a, ohne zusätzliche Holzarbeiten.

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            

Pos. 25	Liefern und montieren von vorgefertigten Fensterzargen nach Detailzeichnung oder Angabe des Architekten.
	Breite/Höhe/Tiefe: ........... / ............ / ............ mm.

	- preßblank
	- pulverbeschichtet, Farbe RAL ..............

	ca.    ........................ Stk.

	Mat.: ........................ DM/Stk.

	Lohn: ....................... DM/Stk.	       E ....................... DM/Stk.           ............................ DM

Pos. 26.1	Liefern und montieren einer abgekanteten Alu-Verblechung ........... mm stark zur Aufnahme eines rechteckigen Fallrohres ........... / ......... mm einschließlich Befestigungs-schellen, in Material und Farbe .................. / .................. zum Fallrohr passend, im vertikalen Abstand von ........... mm sowie anpassen und befestigen an der Unterkonstruktion.
	
	nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.8.1 a
	nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.8.1 c

	- preßblank
	- pulverbeschichtet, Farbe RAL ..............

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm            ............................ DM

Pos. 26.2	Alternative für das Liefern und Montieren von Fallrohr- Verankerungen zur Aufnahme eines runden Fallrohres von ........... mm Durchmesser, einschließlich Befestigungsschellen, in Material und Farbe .................. / .................. zum Fallrohr passend, im vertikalen Abstand von ........... mm vor der Fassadenfläche nach ARGETONÒ-Detail Nr. 2.8.1 b, ein-schließlich Durchbohren der Fassadenplatte, anpassen und verankern an der Wandkonstruktion.

	- preßblank
	- pulverbeschichtet, Farbe RAL ..............

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm             

Pos. 26.3	Alternative für das Liefern und Montieren einer abgekanteten Alu-Verblechung ........... mm stark mit Alu-Winkeln .......... / ........... / ......... mm zur Aufnahme eines runden Fallrohres von ........... mm Durchmesser, einschließlich Befestigungsschellen in Material und Farbe .................. / .................. zum Fallrohr passend, im vertikalen Abstand von ........... mm sowie anpassen und befestigen an der Unterkonstruktion.
 
	- preßblank
	- pulverbeschichtet, Farbe RAL ..............

	ca.    ........................ lfm

	Mat.: ........................ DM/lfm

	Lohn: ....................... DM/lfm

		 E ....................... DM/lfm             

Pos. 27	Stundenlohnarbeiten

	Polierstunden:		.............. Std.	à .............. DM/Std.		............................ DM

	Facharbeiterstunden.:	.............. Std.	à .............. DM/Std.		............................ DM

	Bauhelferstunden:	.............. Std.	à .............. DM/Std.		............................ DM

	Hilfsarbeiterstunden:	.............. Std.	à .............. DM/Std.		............................ DM

Summe Pos. 1 bis 27 netto								............................ DM

+ 16% MWSteuer									............................ DM
											---------------------------

Angebotssumme brutto 								............................ DM
											================